连接wifi

Ssid ：test\_video

password ：12345678




连接ssh2终端

Ip：192.168.1.1

用户名：linaro

Password：12345678



登录进去之后

Sudo su 切换到root用户下

安装usb驱动

insmod artosyn\_usb\_8020.ko

（手动安装的usb驱动，重新开机之后要在安装）

连接串模块

Sky端连接无人机

Gnd端连接手机

开启 视频流

开启图传demo 目前使用app打开图传）

./test\_usb\_send